|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**  **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ (BOOKLET) ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΡΑΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ** | |
| ***CPV:*** | * **(42991100-0/003) Βιβλιοδετικό Μηχάνημα Εντύπων**      * **(50300000-8) Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό** |
| ***ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:*** | ***Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης* πενήντα εννιά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (59.800,00 €), πλέον 24% ΦΠΑ, ήτοι πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00 €), πλέον 24% ΦΠΑ, για την προμήθεια του βιβλιοδετικού μηχανήματος & τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800,00 €), πλέον 24% ΦΠΑ, για την ετήσια συντήρησή του** |
| ***ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ*** | ***19751/11385/29.11.2019 (ΑΔΑ: 02-0672)*** |
| ***ΑΘΗΝΑ, 29/11/2019*** | |
| ***ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι*** | |

Πίνακας περιεχομένων

Τεχνικές Προδιαγραφές2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

**Τεχνικές προδιαγραφές βιβλιοδετικού μηχανήματος**

**τύπου τετραδίου (booklet)**

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας.
2. Να δέχεται χαρτί διαστάσεων από 206mmx275mm μέχρι 320mmx450mm τουλάχιστον.
3. Να έχει την δυνατότητα δημιουργίας τετραδίων μέχρι 200 σελίδων με χαρτί βάρους μέχρι 80gsm.
4. Να δέχεται χαρτί βάρους από 64gsm (όχι επιχρισμένο) ελάχιστο, 105gsm (επιχρισμένο) ελάχιστο και 300gsm μέγιστο, από δύο (2) δίσκους τροφοδοσίας χωρητικότητας από 25cm ο καθένας
5. Να παράγει τετράδια με δύο τουλάχιστον συρραφίδες και τετράγωνη ράχη.
6. Να έχει την δυνατότητα ξακρίσματος της μιας πλευράς του τετραδίου (από 1mm μέχρι 16mm) ανά 1mm.
7. Να μπορεί να συνδεθεί με μονάδα πίκμανσης και barcode προαιρετικά
8. Η τροφοδοσία χαρτιού να γίνεται με αέρα.
9. Να διαθέτει στην έξοδο ιμάντα υποδοχής βιβλίων.
10. Τόπος Παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις της Δ/νσης Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής των Ελλήνων στο κτίριο επί της οδού Λένορμαν 216-218 (Καπνεργοστάσιο), στην Αθήνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της Βουλής
11. Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού: εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
12. Διάρκεια εγγύησης: τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης και θέσης αυτού σε λειτουργία.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για την παροχή ανταλλακτικών για το εν λόγω μηχάνημα για επτά (7) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης και θέσης αυτού σε λειτουργία.
14. Σε ό,τι αφορά στη συντήρηση, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, από την ημερομηνία εγκατάστασης και θέσης αυτού σε λειτουργία, αυτή θα παρέχεται από τον ανάδοχο σε μηνιαία βάση και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: έλεγχο/ αλλαγή ιμάντων, έλεγχο/αλλαγή μοτέρ κίνησης, ρύθμιση πρέσας για να μη πιάνει χαρτί στην έξοδο προς διαμόρφωση τετράγωνης ράχης, έλεγχο/επισκευή αισθητήρων μέτρησης φύλλων, έλεγχο/αλλαγή πλακετών, και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του βιβλιοδετικού μηχανήματος.