TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ / ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (SD/HD) SWITCHABLE

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η γεννήτρια που ζητάμε πρέπει να καλύπτει τόσο τη σημερινή κατάσταση (τυπικής ευκρίνειας σήμα SD) με aspect ratio 4:3 και 16:9 ,όσο και τη μελλοντική κατάσταση υψηλής ευκρίνειας σήμα HD και να διαθέτει ένα κανάλι εξόδου προγράμματος (PGM) με δυνατότητα ξεχωριστού σήματος προθέασης (PVW) .Η απαιτούμενη γεννήτρια θα πρέπει να παράγει γραφικά υψηλής ποιότητας και να μπορεί να συνεργάζεται με προγράμματα γραφικών που ήδη χρησιμοποιεί ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής (ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE AFTER EFFECTS, ILLUSTRATOR) και να διαχειρίζεται αρχεία γραφικών με καταλήξεις tiff, tga,pct,jpg,png. Θα πρέπει να συνεργάζεται με προγράμματα επεξεργασίας σελίδων και δεδομένων (MICROSOFT EXCEL , MICROSOFT WORD ).Η γεννήτρια θα πρέπει να διαχειρίζεται αρχεία , εικόνες και λογότυπα ,να μπορεί να μεταβάλει το μέγεθος τους, τη θέση τους και τη διαφάνεια τους. Κάθε σελίδα διαχείρισης της γεννήτριας θα πρέπει να κάνει κινήσεις όπως (fade, wipe,push,slide,roll).Επίσης θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα grab video από την είσοδο.

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η Γεννήτρια θα πρέπει να καλύπτει τα εξής πρότυπα και να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά :

SD / SDI (270MB/S@ 625/with aspect ratios 4:3 and 16:9 )

HD /SDI (up to 3 Gb/s )

Video Inputs

2 SD/HD 4:2:2 κατά τα πρότυπα SMPTE 259M-C and SMPTE 292M-C

1 ANALOGUE REFERENCE INPUT

Video Outputs

PROGRAM VIDEO OUTPUT

2 HD/SDI – κατά τα πρότυπα SMPTE 259M-C or 292M VIDEO AND KEY

ANALOGUE MONITOR OUTPUT (HD/SD) WITH RGB/COMPOSITE

PREVIEW VIDEO OUTPUT

2 HD-SDI κατά τα πρότυπα SMPTE 259M-C or 292M VIDEO AND KEY

ANALOGUE MONITOR OUTPUT (HD/SD) WITH RGB/COMPOSITE

Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα bypass σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος και να διαθέτει δεύτερο τροφοδοτικό. Το συνολικό σύστημα θα πρέπει να στηρίζεται σε υπολογιστή τελευταίας γενιάς με πάνω από 2 GB RAM , τελευταίας γενιάς κάρτα γραφικών και επεξεργαστή,με εφεδρικό σύστημα σκληρών δίσκων για το λειτουργικό και ξεχωριστό εφεδρικό σύστημα σκληρών δίσκων για την αποθήκευση των υλικών του συστήματος,DVD WRITER, RS232 και RS422 πόρτες,USB θύρες καθώς επίσης να διαθέτει και το εξειδικευμένο πληκτρολόγιο χειρισμού του προγράμματος. Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να βασίζεται σε WINDOWS και το συνολικό σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζεται στο ήδη υπάρχον σύστημα αυτοματισμού AVECO που ήδη χρησιμοποιούμε στη ροή του προγράμματος.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η γεννήτρια θα πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη και διαθέσιμα ανταλλακτικά για τουλάχιστον πέντε(5) έτη. Η εγγύηση θα πρέπει να παρέχεται και από την Κατασκευάστρια Εταιρεία και από την Ανάδοχο Εταιρεία. Επίσης η Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Βουλή αποδεικτικό εξόφλησης του εν λόγω μηχανήματος από την Κατασκευάστρια Εταιρεία. Eπίσης, μεγάλο ρόλο στην επιλογή του εν λόγω μηχανήματος θα παίξει και το πλήθος των τηλεοπτικών σταθμών που το χρησιμοποιούν στην Ελλάδα .

Στην τιμή που θα προσφερθεί θα συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις της Βουλής (7,17) όχι όμως ο Φ.Π.Α., ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς από τον ανάδοχο.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.