
	


	
                                 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200) ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και πενήντα (50) οθονών, για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή.
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	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

	Ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24%.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200) ηλεκτρονικών υπολογιστών με υποστήριξη vPro, ήτοι χιλίων εκατόν πενήντα (1.150) κεντρικών μονάδων με Ultra 5 CPU και πενήντα (50) κεντρικών μονάδων με Ultra 7 CPU, καθώς και πενήντα (50) οθονών διάστασης τουλάχιστον 23.8'', για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
[bookmark: _bookmark5]Α: Χίλιοι εκατόν πενήντα (1150) Η/Υ με ultra 5 cpu
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1150 Η/Υ ME ULTRA 5 CPU 
	A/A
	Περιγραφή Προδιαγραφών
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών
	1150
	
	

	1.1
	Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής κατάδειξης (mouse) και οθόνης, να είναι του ίδιου Κατασκευαστή
	NAI
	
	

	1.2
	Τύπος σασί κεντρικής μονάδας
	Επιτραπέζιος – SFF ή mini tower ή mid tower
	
	

	2.
	Μητρική κάρτα

	2.1
	Chipset
	Intel ή αντίστοιχο που να υποστηρίζει vPro
	
	

	3.
	Επεξεργαστής

	3.1
	Τύπος
	Intel Core Ultra 5, Series 2 ή νεότερης γενιάς που να υποστηρίζει VPRO Enterprise 
	
	

	3.2
	Αριθμός Πυρήνων
	≥ 14
	
	

	4.
	Κύρια Μνήμη

	4.1
	Τύπος μνήμης
	DDR5 
	
	

	4.2
	Προσφερόμενη μνήμη συστήματος
	≥16 GB
	
	

	4.3
	Μέγιστη Μνήμη συστήματος
	≥64 GB
	
	

	4.4
	Συνολικές υποδοχές μνήμης
	≥2 dimm
	
	

	5.
	Δίαυλοι περιφερειακών συσκευών

	5.1
	Δίαυλοι PCI ή PCIe
	NAI
	
	

	5.2
	Δίαυλοι USB 2.0 και USB 3.0 ή/και 3.1, ή/και 3.2 με τουλάχιστον 4 θύρες στο μπροστινό μέρος
	≥8
	
	

	5.3
	Δίαυλοι USB (τουλάχιστον 3.0) type-C (περιλαμβάνονται στο 5.2)
	≥1
	
	

	6.
	Προσφερόμενοι δίαυλοι

	6.1
	Ελεύθερες Θύρες PCI ή PCIe στην προσφερόμενη σύνθεση
	≥1
	
	

	6.2
	PCIe 16x
	≥1
	
	

	6.3
	Να αναφερθεί ρητώς η διάρθρωση του hardware του προσωπικού υπολογιστή (αριθμός slots κεντρικού διαύλου, προσφερόμενες κάρτες, ελεύθερα slots κεντρικού διαύλου κ.λπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Μονάδες σκληρών δίσκων M.2 PCIe NVMe

	7.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	7.2
	Συνολική ονομαστική χωρητικότητα
	≥500 GB
	
	

	7.3
	Ταχύτητα Ανάγνωσης/Εγγραφής
	Να αναφερθεί και να είναι PCIe ≥ 4.0
	
	

	7.4
	Τύπος Δίσκου
	M.2 NVMe SSD να δέχεται μήκους 30 και 80 τουλάχιστον
	
	

	7.5
	Ο Η/Υ να μπορεί να δεχθεί πρόσθετο εσωτερικό δίσκο
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Δικτυακές συνδέσεις

	8.1
	Αριθμός προσαρμοστικών 100/1000 Mbits/sec Ethernet, wake on lan, auto sensing
	1
	
	

	8.2
	Θύρα TP (RJ-45)
	NAI
	
	

	9.
	Κάρτα γραφικών και ήχου - Πληκτρολόγιο - Ποντίκι

	9.1
	Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 102 πλήκτρων) συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων
	NAI
	
	

	9.2
	Ποντίκι δύο ή τριών πλήκτρων, οπτικό
	NAI
	
	

	9.3
	Κάρτα γραφικών On Board
	ΝΑΙ
	
	

	9.4
	Μέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών
	≥1920x1080
	
	

	9.5
	Η ενσωματωμένη κάρτα γραφικών να υποστηρίζει DirectX 12 και να χρησιμοποιεί shared system memory τουλάχιστον 2 GB
	ΝΑΙ
	
	

	9.6
	Δυνατότητα διασύνδεσης με την οθόνη τουλάχιστον: Displayport, HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	9.7
	Κάρτα ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Άλλα χαρακτηριστικά

	10.1
	Προστασία πρόσβασης στο ΒΙΟS με κωδική λέξη
	ΝΑΙ
	
	

	10.2
	Να αναφερθεί η έκδοση και οι λειτουργίες του ΒΙΟS, το οποίο πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζει Intel Active Management Technology (vPro Enterprise)
	NAI
	
	

	10.3
	Δυνατότητα εκτέλεσης απλών διαγνωστικών προγραμμάτων από το BIOS
	NAI
	
	

	10.4
	Ο επεξεργαστής να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας νευρωνικών δικτύων (NPU) με επίδοση ≥10 TOPS
	NAI
	
	

	10.5
	Ύπαρξη TPM 2.0 (discrete ή firmware) με πιστοποίηση FIPs 140-2 ή νεότερου
	ΝΑΙ
	
	

	10.6
	Να αναφερθεί ο επιπλέον εξοπλισμός που προσφέρεται ώστε το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό (καλώδια κλπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	10.7
	Να αναφερθεί η ημερομηνία έκδοσης του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	10.8
	Τεχνικά εγχειρίδια για το προσφερόμενο σύστημα
	ΝΑΙ
	
	

	10.9
	Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	10.10
	Να αναφερθεί ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark
	ΝΑΙ
	
	

	10.11
	Η κεντρική μονάδα να διαθέτει πιστοποιητικό EPEAT Silver ή Gold
	ΝΑΙ
	
	

	10.12
	Η κεντρική μονάδα να υποστηρίζει τα πρότυπα ENERGY STAR 
	ΝΑΙ
	
	

	10.13
	Η κεντρική μονάδα να διαθέτει πιστοποιητικό ROHS & WEEE
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Λειτουργικό Σύστημα σταθμών εργασίας

	11.1
	Windows 11 Pro 64bit Ελληνικό (Greek), προεγκατεστημένο
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Εγγύηση-Συντήρηση

	12.1
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από δωρεάν εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για 3 έτη μετά τη οριστική παραλαβή του, με υποστήριξη on site την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) η οποία θα καλύπτει το σύνολο των ανταλλακτικών και των υπηρεσιών αποκατάστασης της βλάβης. Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	Λοιποί Όροι

	13.1
	Χρόνος Παράδοσης Εξοπλισμού
	≤ 40 ημερολογιακές ημέρες
	
	

	13.2
	Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία. Τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να αναφέρονται στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας, τα οποία θα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά.
	ΝΑΙ
	
	

	13.3
	Κατά τη διαδικασία οριστικής παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή νόμιμου εκπροσώπου του (να παρέχεται το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο) ότι ο παραδοτέος εξοπλισμός (να αναγράφονται στη βεβαίωση ευκρινώς τα αντίστοιχα Serial Number των επιμέρους παραδοτέων μονάδων/τεμαχίων) είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, βρίσκεται σε ενεργό κύκλο παραγωγής και δεν προέρχεται από διαδικασία ανακατασκευής
	ΝΑΙ
	
	




















B: Πενήντα (50) Η/Υ με ultra 7 cpu
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 Η/Υ ME ULTRA 7 CPU 
	A/A
	Περιγραφή Προδιαγραφών
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών
	50
	
	

	1.1
	Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής κατάδειξης (mouse) και οθόνης, να είναι του ίδιου Κατασκευαστή
	NAI
	
	

	1.2
	Τύπος σασί κεντρικής μονάδας
	Επιτραπέζιος – SFF ή mini tower ή mid tower
	
	

	2.
	Μητρική κάρτα

	2.1
	Chipset
	Intel ή αντίστοιχο που να υποστηρίζει vPro
	
	

	3.
	Επεξεργαστής

	3.1
	Τύπος
	Intel Core Ultra 7, Series 2 ή νεότερης γενιάς που να υποστηρίζει VPRO Enterprise 
	
	

	3.2
	Αριθμός Πυρήνων
	≥ 20
	
	

	4.
	Κύρια Μνήμη

	4.1
	Τύπος μνήμης
	DDR5 
	
	

	4.2
	Προσφερόμενη μνήμη συστήματος
	≥32 GB
	
	

	4.3
	Μέγιστη Μνήμη συστήματος
	≥64 GB
	
	

	4.4
	Συνολικές υποδοχές μνήμης
	≥2 dimm
	
	

	5.
	Δίαυλοι περιφερειακών συσκευών

	5.1
	Δίαυλοι PCI ή PCIe
	NAI
	
	

	5.2
	Δίαυλοι USB 2.0 και USB 3.0 ή/και 3.1, ή/και 3.2 με τουλάχιστον 4 θύρες στο μπροστινό μέρος
	≥8
	
	

	5.3
	Δίαυλοι USB (τουλάχιστον 3.0) type-C (περιλαμβάνονται στο 5.2)
	≥1
	
	

	6.
	Προσφερόμενοι δίαυλοι

	6.1
	Ελεύθερες Θύρες PCI ή PCIe στην προσφερόμενη σύνθεση
	≥1
	
	

	6.2
	PCIe 16x
	≥1
	
	

	6.3
	Να αναφερθεί ρητώς η διάρθρωση του hardware του προσωπικού υπολογιστή (αριθμός slots κεντρικού διαύλου, προσφερόμενες κάρτες, ελεύθερα slots κεντρικού διαύλου κ.λπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Μονάδες σκληρών δίσκων M.2 PCIe NVMe

	7.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	7.2
	Συνολική ονομαστική χωρητικότητα
	≥500 GB
	
	

	7.3
	Ταχύτητα Ανάγνωσης/Εγγραφής
	Να αναφερθεί και να είναι PCIe ≥ 4.0
	
	

	7.4
	Τύπος Δίσκου
	M.2 NVMe SSD να δέχεται μήκους 30 και 80 τουλάχιστον
	
	

	7.5
	Ο Η/Υ να μπορεί να δεχθεί πρόσθετο εσωτερικό δίσκο
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Δικτυακές συνδέσεις

	8.1
	Αριθμός προσαρμοστικών 100/1000 Mbits/sec Ethernet, wake on lan,auto sensing
	1
	
	

	8.2
	Θύρα TP (RJ-45)
	NAI
	
	

	9.
	Κάρτα γραφικών και ήχου - Πληκτρολόγιο - Ποντίκι

	9.1
	Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 102 πλήκτρων) συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων
	NAI
	
	

	9.2
	Ποντίκι δύο ή τριών πλήκτρων, οπτικό
	NAI
	
	

	9.3
	Κάρτα γραφικών On Board
	ΝΑΙ
	
	

	9.4
	Μέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών
	≥1920x1080
	
	

	9.5
	Η ενσωματωμένη κάρτα γραφικών να υποστηρίζει DirectX 12 και να χρησιμοποιεί shared system memory τουλάχιστον 2 GB
	ΝΑΙ
	
	

	9.6
	Δυνατότητα διασύνδεσης με την οθόνη τουλάχιστον: Displayport, HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	9.7
	Κάρτα ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Άλλα χαρακτηριστικά

	10.1
	Προστασία πρόσβασης στο ΒΙΟS με κωδική λέξη
	ΝΑΙ
	
	

	10.2
	Να αναφερθεί η έκδοση και οι λειτουργίες του ΒΙΟS, το οποίο πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζει Intel Active Management Technology (vPro Enterprise)
	NAI
	
	

	10.3
	Δυνατότητα εκτέλεσης απλών διαγνωστικών προγραμμάτων από το BIOS
	NAI
	
	

	10.4
	Ο επεξεργαστής να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας νευρωνικών δικτύων (NPU) με επίδοση ≥10 TOPS
	NAI
	
	

	10.5
	Ύπαρξη TPM 2.0 (discrete ή firmware) με πιστοποίηση FIPs 140-2 ή νεότερου
	ΝΑΙ
	
	

	10.6
	Να αναφερθεί ο επιπλέον εξοπλισμός που προσφέρεται ώστε το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό (καλώδια κλπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	10.7
	Να αναφερθεί η ημερομηνία έκδοσης του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	10.8
	Τεχνικά εγχειρίδια για το προσφερόμενο σύστημα
	ΝΑΙ
	
	

	10.9
	Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	10.10
	Να αναφερθεί ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark
	ΝΑΙ
	
	

	10.11
	Η κεντρική μονάδα να διαθέτει πιστοποιητικό EPEAT Silver ή Gold
	ΝΑΙ
	
	

	10.12
	Η κεντρική μονάδα να υποστηρίζει τα πρότυπα ENERGY STAR 
	ΝΑΙ
	
	

	10.13
	Η κεντρική μονάδα να διαθέτει πιστοποιητικό ROHS & WEEE
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Λειτουργικό Σύστημα σταθμών εργασίας

	11.1
	Windows 11 Pro 64bit Ελληνικό (Greek), προεγκατεστημένο
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Εγγύηση-Συντήρηση

	12.1
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από δωρεάν εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για 3 έτη μετά τη οριστική παραλαβή του, με υποστήριξη on site την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) η οποία θα καλύπτει το σύνολο των ανταλλακτικών και των υπηρεσιών αποκατάστασης της βλάβης. Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	Λοιποί Όροι

	13.1
	Χρόνος Παράδοσης Εξοπλισμού
	≤ 40 ημερολογιακές ημέρες
	
	

	13.2
	Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία. Τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να αναφέρονται στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας, τα οποία θα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά.
	ΝΑΙ
	
	

	13.3
	Κατά τη διαδικασία οριστικής παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή νόμιμου εκπροσώπου του (να παρέχεται το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο) ότι ο παραδοτέος εξοπλισμός (να αναγράφονται στη βεβαίωση ευκρινώς τα αντίστοιχα Serial Number των επιμέρους παραδοτέων μονάδων/τεμαχίων) είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, βρίσκεται σε ενεργό κύκλο παραγωγής και δεν προέρχεται από διαδικασία ανακατασκευής
	ΝΑΙ
	
	





Γ: Πενήντα (50) Οθονών για Η/Υ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ Η/Υ
	A/A
	Περιγραφή Προδιαγραφών
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.1
	Αριθμός οθονών
	50
	
	

	1.2
	Έγχρωμη οθόνη γραφικών, επίπεδη, TFT, multimedia (sound bar ή ενσωματωμένα ηχεία)
	≥23.8”
	
	

	1.3
	Μέγιστη ανάλυση οθόνης
	≥1920x1080 (16:9)
	
	

	1.4
	Να προσφέρεται εργονομική βάση με δυνατότητες ρύθμισης ύψους, κλίσης (Tilt) και περιστροφής αριστερά-δεξιά (Swivel)
	NAI
	
	

	1.5
	Δυνατότητα διασύνδεσης οθόνης: Displayport, HDMI 
	NAI
	
	

	1.6
	Να περιλαμβάνεται κατάλληλο καλώδιο διασύνδεσης οθόνης με την μονάδα.
	NAI
	
	

	2.
	Άλλα χαρακτηριστικά

	2.1
	Τεχνικά εγχειρίδια 
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Να αναφερθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Να αναφερθεί ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Η οθόνη να διαθέτει πιστοποιητικό EPEAT Silver ή Gold
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Συμβατότητα με πρότυπα Energy Star 
	NAI
	
	

	2.6
	Η οθόνη να διαθέτει πιστοποιητικό ROHS & WEEE
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Εγγύηση-Συντήρηση

	3.1
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από δωρεάν εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για 3 έτη μετά τη οριστική παραλαβή του, με υποστήριξη on site την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) η οποία θα καλύπτει το σύνολο των ανταλλακτικών και των υπηρεσιών αποκατάστασης της βλάβης. Η εγγύηση θα πρέπει να πιστοποιείται εγγράφως με παραπομπή σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Λοιποί Όροι

	4.1
	Χρόνος Παράδοσης Εξοπλισμού
	≤ 40 ημερολογιακές ημέρες
	
	

	4.2
	Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία. Τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να αναφέρονται στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας, τα οποία θα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά.
	ΝΑΙ
	
	

	4.3
	Κατά τη διαδικασία οριστικής παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή νόμιμου εκπροσώπου του (να παρέχεται το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο) ότι ο παραδοτέος εξοπλισμός (να αναγράφονται στη βεβαίωση ευκρινώς τα αντίστοιχα Serial Number των επιμέρους παραδοτέων μονάδων/τεμαχίων) είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, βρίσκεται σε ενεργό κύκλο παραγωγής και δεν προέρχεται από διαδικασία ανακατασκευής
	ΝΑΙ
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